załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2021.14

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka
ul. J. Kochanowskiego 1; 89-200 Szubin
NIP 562-10-78-739

**2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 szt. kas fiskalnych dla Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

**3. Wyposażenie standardowe kasy:**

- instrukcja oprogramowania i obsługi kasy dla użytkownika

- kabel do komunikacji z komputerem,

- karta gwarancyjna,

 - ładowarka sieciowa,

- książka kasy,

- aplikację PC do programowania bazy towarowej: PLU Manager

- aplikację PC do odczytu pamięci fiskalnej: Plomp E FM,

- aplikację PC do odczytu kopii elektronicznej: Farex Archiver,

- nośnik kopii elektronicznej (karta microSD o pojemności 2 gb)

- nośnik zapasowej kopii elektronicznej (karta microSD o pojemności 4 gb)

**4. Dane techniczne**

Liczba grup - 8

Liczba PLU – 7000

Maksymalna wartość towaru – 999 999,99

Maksymalny obrót w pamięci fiskalnej – 99 999 999,99

Liczba stawek PTU – 9

Liczba kasjerów – 4

Raporty czytające: podglądowy, PLU/MAG, przyporządkowania towarów do stawek. Rup, kasowy, kasjerów, sprzedaży, opakowań, kwitów, użytkownika, przeglądów okresowych, sprzedaży alkoholi, serwisowy, stawek podatkowych, sprawdzenie sumy kontrolnej, test systemu, klawiszy G1-G8, eksploatacyjny, opisów stałych

Raporty czytające ( zerujące) – dobowy, PLU/MAG (zerujący), fiskalny okresowy, fiskalny miesięczny, grup (zerujący), opakowań (zerujący), fiskalny rozliczeniowy

Raporty w trybie programowania (techniczne) – PLU (zaprogramowania), zaprogramowania (ustawień), raport użytkownika, wizytówka serwisu.

Wyświetlacz operatora: alfanumeryczny ciekłokrystaliczny 2 linia\*14 znaków

Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny 6 liter 8 cyfr podświetlany

Drukarka: dwutaśmowa, termiczna winspu, papier-szerokość 28mm, długość 20-25 m termiczny, bezpyłowy,

Programowanie: towarów, grup, nagłówka, stawek PTU, parametrów systemowych, klawiszy szybkiej sprzedaży, zmian czasu, rabatów %, dopłat %, kasjerów, kodów kreskowych, haseł, kontrastu LCD, kontrastu druku, typu wagi, opakowań, zmiany waluty ewidencyjnej, waluty dodatkowej 1, przelicznika waluty 1, waluty dodatkowej 2, przelicznika waluty 2, kasowania PLU, magazynu, numeru kasy, stopki, ustawień usług czasowych, sygnału dźwiękowego, ustawienia mini menu,

Bateria: Lead-Acid

Napięcie: 6,0 V

Pojemność: 3,2 Ah

Napięcie ładowania: 13,8 V

Temperatura pracy: 0 stopni C – 40 stopni C